Приложение N 1

к Правилам определения страны

происхождения отдельных видов

товаров для целей государственных

(муниципальных) закупок

ПЕРЕЧЕНЬ

УСЛОВИЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ,

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ТОВАР СЧИТАЕТСЯ ПРОИСХОДЯЩИМ

ИЗ ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

|  |  |
| --- | --- |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Условия, производственные и технологические операции, при выполнении которых товар считается происходящим из государства - члена Евразийского экономического союза |
| V. Специальное машиностроение |
| из 7321Печи хлебопекарные неэлектрические, печи кондитерские неэлектрические | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов печей, не менее 11 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов печей;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости) деталей дверей пекарной камеры;токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при необходимости) деталей дверей пекарной камеры;сборка дверей пекарной камеры;раскрой и гибка облицовочных панелей печей;раскрой и гибка деталей системы пароувлажнения печей;сборка узлов системы пароувлажнения печей;раскрой и гибка деталей теплообменников печей;сборка и сварка узлов теплообменников печей;производство или использование произведенных на территории государств-членов жгутов проводов;сборка систем управления печами |
| из 7321, из 8419Конвекционные печи газовые | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, резки, гибки, изготовления отверстий листовых заготовок облицовки и деталей обечайки духовки, не менее 6 из следующих операций:раскрой, резка, гибка, изготовление отверстий листовых заготовок облицовки и деталей обечайки духовки;пробивка, резка листовых деталей обшивки печей;шлифовка поверхности листовых деталей печей;сварка, формовка (при необходимости) деталей панелей духовки и крыльчатки;производство или использование произведенных на территории государств-членов крышек;сборка (при необходимости) и монтаж газового оборудования;сборка и монтаж электрооборудования (при наличии) |
| из 7321, из 8419Шкафы жарочные газовые | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов шкафов, не менее 7 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов шкафов;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости) деталей дверей жарочных шкафов;токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при необходимости) деталей дверей жарочных шкафов;сборка дверей жарочных шкафов;производство или использование произведенных на территории государств-членов;сборка (при необходимости), монтаж газового оборудования;сборка систем управления печами |
| из 8419 81 800 0Котлы пищеварочные электрические | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и /или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов котлов, не менее 8 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов котлов; пробивка и резка листовых деталей обшивки котлов;шлифование и полирование внутренней поверхности емкостей из нержавеющей стали;гибка деталей столешниц, панелей и облицовки котлов;сварка, формовка (при необходимости) деталей элементов столешниц, облицовки, крышек;покраска деталей корпусов котлов;производство или использование произведенных на территории государств-членов обечаек;сборка (при необходимости) и монтаж электрооборудования |
| из 8419 81 800 0Котлы пищеварочные газовые | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов котлов, не менее 7 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов котлов;пробивка и резка листовых деталей обшивки котлов;шлифование и полирование внутренней поверхности емкостей из нержавеющей стали;раскрой, гибка деталей столешниц, панелей и облицовки котлов;сварка, формовка (при необходимости) деталей элементов столешниц, облицовки, крышек;производство или использование произведенных на территории государств-членов обечаек;сборка (при необходимости) и монтаж электрооборудования, газового оборудования |
| из 8419 81 800 0Плиты газовые промышленные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий деталей корпуса плит, сварки, формовки (при необходимости), покраски опорных конструкций, рамы (при наличии), не менее 4 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий деталей корпуса плит;сварка, формовка (при необходимости), покраска опорных конструкций, рамы (при наличии);производство или использование произведенных на территории государств-членов газовых горелок;сборка плит |
| из 8419 81 800 0Сковороды газовые промышленные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и (или) единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, штамповки, сборки чаши сковород, сварки рамных корпусов, не менее 5 из следующих операций:раскрой, гибка, штамповка, сборка чаши сковород;сварка рамных корпусов;производство или использование произведенных на территории государств-членов газовых горелок;монтаж газового оборудования, электрооборудования (при наличии);сборка сковород |
| из 8419 81 800 0Пароконвектоматы, аппараты пароварочно-конвективные электрические | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов, не менее 7 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов;токарная, фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при необходимости) деталей дверей;резка, пробивка, сварка, формовка (при необходимости) деталей обшивки;раскрой, гибка деталей систем пароувлажнения;производство или использование произведенных на территории государств-членов крышек;сборка дверей;сборка (при необходимости), монтаж электрооборудования |
| из 8419 81 800 0Пароконвектоматы, аппараты пароварочноконвективные газовые | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов не менее 7 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов;токарная, фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при необходимости) деталей дверей;резка, пробивка, сварка, формовка (при необходимости) деталей обшивки;раскрой, гибка деталей систем пароувлажнения;производство или использование произведенных на территории государств-членов крышек;сборка (при необходимости), монтаж газового оборудования;сборка (при необходимости), монтаж электрооборудования |
| из 8419 81 800 0Конвекционные печи электрические | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, резки, гибки, изготовления отверстий листовых заготовок облицовки и деталей обечайки духовки, не менее 6 из следующих операций:раскрой, резка, гибка, изготовление отверстий листовых заготовок облицовки и деталей обечайки духовки;пробивка, резка листовых деталей обшивки печей;шлифовка поверхности листовых деталей печей;сварка, формовка (при необходимости) деталей панелей духовки и крыльчатки;производство или использование произведенных на территории государств-членов крышек;сборка и монтаж электрооборудования |
| из 8419 81 800 0Ротационные пекарские шкафы | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки, покраски деталей корпусов, не менее 9 из следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка, покраска деталей корпусов;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка деталей дверей корпусов;механическая обработка, гальваническое покрытие деталей дверей;сборка дверей;раскрой и гибка облицовочных панелей;раскрой и гибка деталей системы пароувлажнения;сборка узлов системы пароувлажнения;производство или использование произведенных на территории государств-членов жгутов проводов;сборка систем управления |
| из 8419 81 800 0Шкафы жарочные электрические | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов жарочных шкафов, не менее 7 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов жарочных шкафов;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости) деталей дверей жарочных шкафов;токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при необходимости) деталей дверей жарочных шкафов;сборка дверей жарочных шкафов;раскрой и гибка облицовочных панелей жарочных шкафов;производство или использование произведенных на территории государств-членов жгутов проводов;сборка систем управления жарочного шкафа |
| из 8422 19 000 0Машины посудомоечные промышленного типа | наличие у юридического лица - налогового резидента государств-членов прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, штамповки, изготовления отверстий деталей корпусов посудомоечных машин и разбрызгивателей, сварки, полировки, шлифовки ванн - не менее 7 из следующих операций:раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий деталей корпусов посудомоечных машин и разбрызгивателей;сварка, полировка, шлифовка ванн;штамповка, формовка (при необходимости) разбрызгивателей;производство или использование произведенных на территории государств-членов столешниц;вальцовка, сварка бойлеров посудомоечных машин;монтаж электрооборудования;сборка готовых изделий |
| из 8426Краны грузоподъемные стрелкового типа | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) не менее 11 из следующих операций:производство или использование произведенного на территории государств-членов поворотного устройства;сварка и покраска стрелы;сварка и покраска опорной (несущей) рамы;сварка и покраска выдвижных опор;сварка и покраска поворотной рамы;сварка и покраска кабины оператора кранового оборудования (при наличии в конструкции);монтаж элементов экстерьера;монтаж органов управления;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);монтаж силовой установки, обеспечивающей питание грузоподъемного оборудования (при наличии в конструкции);монтаж грузоподъемного механизма;производство или использование произведенных на территории государств-членов шасси базового транспортного средства |
| из 8427Машины самоходные и тележки, оснащенные подъемным краном, прочие, не включенные в другие группировки | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) не менее 7 из следующих операций:использование произведенного на территории государств-членов базового шасси, на которое осуществляется монтаж грузоподъемного оборудования;сварка и покраска металлоконструкций грузоподъемного оборудования;монтаж грузоподъемного оборудования;монтаж грузоподъемного механизма;монтаж элементов экстерьера;монтаж органов управления;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8427Автопогрузчики с вилочным захватом | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов не менее 12 из следующих операций:сборка и сварка (при необходимости) несущей рамы (при наличии), подрамников (при наличии) и их окраска;сварка и окраска кабины;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования (при наличии);производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж моторно-силовой установки;монтаж трансмиссии или коробки передач;монтаж навесного оборудования (при наличии);монтаж моста (мостов) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж элементов экстерьера или использование аккумуляторных батарей, произведенных на территории государств-членов;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования (при наличии), системы пневмооборудования (при наличии), системы гидрооборудования (при наличии) |
| из 8427Погрузчики прочие | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) не менее 12 из следующих операций:сборка и сварка (при необходимости) несущей рамы (при наличии в конструкции), подрамников (при наличии в конструкции) и их покраска;сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж моторно-силовой установки;монтаж трансмиссии или коробки передач;монтаж навесного оборудования (при наличии в конструкции);монтаж моста (мостов) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж элементов экстерьера или использование аккумуляторных батарей, произведенных на территории государств-членов;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8427 20 190Погрузчики лесоматериалов фронтальные (челюстные, грейферные) и манипуляторного типа8436 80 100 9Машины и оборудование для лесного хозяйства прочие | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) следующих производственных операций:сборка, сварка, покраска несущей рамы;производство кабины;производство навесного оборудования (захвата) (при наличии в конструкции);произведенного на территории государств-членов двигателя;производство мостов;производство гидравлических и топливных баков;производство или использование произведенных на территории государств-членов радиаторов системы охлаждения;производство или использование произведенных на территории государств-членов элементов экстерьера (облицовки) или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;производство или использование произведенных на территории государств-членов колесных дисков;производство или использование произведенных на территории государств-членов шин;производство или использование произведенных на территориях государств-членов оборудования уборочного лесного и (или) толкателя бревен (при наличии в конструкции);производство или использование произведенных на территориях государств-членов гидроманипуляторов (при наличии в конструкции);производство или использование произведенных на территориях государств-членов трелевочных захватов (при наличии в конструкции) |
| из 8428Лифты | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет <1>;наличие на территории одного из государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;производство или использование произведенных на территории одного государства-члена (осуществление технологических операций):купе кабины лифта: раскрой, резка, гибка, сварка (либо иной метод соединения), окраска, сборка (15 баллов);каркаса кабины: раскрой, резка, гибка, сварка (либо иной метод соединения), окраска, сборка (10 баллов);дверных систем шахты (за исключением балки дверей шахты): раскрой, резка, гибка, сварка (либо иной метод соединения), окраска, сборка (20 баллов);производство или использование произведенных на территориях государств-членов следующих комплектующих и осуществление технологических операций при производстве (в случае, если предусмотрено конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):привод дверей кабины (10 баллов);лебедка (для редукторной лебедки необходимо осуществление производства и сборки редуктора), сборка, испытание (25 баллов);станция управления, панели приказов в кабине, посты кнопочные этажные, табло индикации этажные: электромонтаж, сборка, испытания (30 баллов);кабельная продукция подвесного кабеля (соединяющего кабину со станцией управления) (5 баллов);узлы безопасности лифта: буфер (5 баллов);замок двери шахты (5 баллов);ловитель (5 баллов);ограничитель скорости (5 баллов);осуществление сборки и испытания частотного преобразователя главного привода (10 баллов) |
| из 8428 90 900 0Автоматизированные склады для пищевой промышленности | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет <1> |
| из 8429 11 00, из 8429 19 000Бульдозеры на гусеничных тракторах | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок), сборки, сварки, покраски несущей рамы (рамной конструкции), а также не менее 6 из следующих производственных операций:изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов;производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);монтаж и покраска двигателя, мостов, трансмиссии или коробки передач, навесного оборудования;изготовление или использование изготовленных на территории государств-членов элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8429 11 00, из 8429 19 000Бульдозеры на колесных тракторах и тягачах | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки и покраски несущей рамы, а также не менее 6 из следующих операций:сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов;производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);монтаж и покраска двигателя, мостов, трансмиссии или коробки передач (ходовая часть), навесного оборудования;изготовление или использование изготовленных на территории государств-членов элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8429 20 00Грейдеры и планировщики самоходные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки и покраски несущей рамы, тяговой рамы, металлоконструкций кабины, не менее 9 из следующих операций:производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж моторно-силовой установки;монтаж трансмиссии или коробки передач;монтаж моста (мостов) и подвесок (при наличии в конструкции);изготовление или использование изготовленных на территории государств-членов элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8429 51Погрузчики фронтальные одноковшовые самоходные прочие | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки, покраски несущей рамы, рабочих органов, не менее 7 из следующих операций:изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов;производство или использование произведенных на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж двигателя, мостов, трансмиссии или коробки передач, навесного оборудования;изготовление или использование изготовленных на территории государств-членов элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования |
| из 8429 52Экскаваторы самоходные одноковшовые | наличие у юридического лица - налогового резидента государств-членов прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки, покраски нижней рамы, поворотной рамы, стрелы, рукояти и металлоконструкций кабины не менее 6 из следующих операций:производство или использование произведенного на территории государств-членов рабочего оборудования (при наличии в конструкции);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов (для колесных экскаваторов);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж и покраска (при необходимости) двигателя, или трансмиссии или коробки передач, или мостов;монтаж элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8429 59 000 0Экскаваторы многоковшовые самоходные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки, покраски несущей рамы и рабочих органов, не менее 12 из следующих операций:изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж рабочего органа;монтаж моторно-силовой установки;монтаж трансмиссии или коробки передач;монтаж навесного оборудования (при его наличии);монтаж моста (мостов) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8429 59 000 0Машины самоходные для добычи полезных ископаемых прочие | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) не менее 14 из следующих операций:сборка и сварка (при необходимости) несущей рамы (при наличии в конструкции), подрамников (при наличии в конструкции) и их покраска;сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);сварка и покраска стрелы;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж рабочего органа;монтаж моторно-силовой установки;монтаж трансмиссии или коробки передач;монтаж навесного оборудования (при его наличии);монтаж моста (мостов) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| 8429 40Машины трамбовочные и катки дорожныеиз 8430 61 000 0Машины для трамбования и уплотнения | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок), не менее 7, с 1 января 2025 г. - не менее 8 из следующих операций:сборка, сварка и покраска несущей рамы;сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);производство или использование произведенных на территории государств-членов колес (при наличии в конструкции);изготовление или использование изготовленной на территории государств-членов металлоконструкции вальцов (при наличии в конструкции);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж моторно-силовой установки;монтаж трансмиссии или коробки передач;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8430Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок):а) при использовании шасси колесного транспортного средства в качестве базового не менее 6 из следующих операций:сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов рабочего оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя, обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при наличии в конструкции);использование шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения и рабочего оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);б) при использовании шасси, за исключением шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов, не менее 9 из следующих операций:сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в конструкции) и их покраска;сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов рабочего оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), рабочего оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8430Машины для выемки грунта и строительства прочие, не включенные в другие группировки | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок):а) при использовании шасси колесного транспортного средства в качестве базового, не менее 6 из следующих операций:сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов рабочего оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя, обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при наличии в конструкции);использование шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения и рабочего оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);б) при использовании шасси, за исключением шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов, не менее 9 из следующих операций:сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в конструкции) и их покраска;сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов рабочего оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), рабочего оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8432, из 8433, из 8436Прицепная, навесная и прочая самоходная сельхозтехника (кроме комбайнов зерноуборочных и самоходных кормоуборочных комбайнов) | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов обязательное осуществление сварки несущей рамы и рамных конструкций, корпусов, бункеров (из металла или производство неметаллических бункеров), навесного устройства, рабочих органов, элементов экстерьера, не менее 8 из следующих производственных операций:сварка несущей рамы и рамных конструкций, корпусов, бункеров, оснований, резервуаров (из металла или производство неметаллических бункеров), навесного устройства, рабочих органов, элементов экстерьера;окраска несущей рамы и рамных конструкций, корпусов и бункеров, оснований, резервуаров (если необходимо), навесного устройства и рабочих органов, элементов экстерьера;сборка несущей рамы и рамных конструкций, корпусов и бункеров, оснований, резервуаров, навесного устройства и рабочих органов, элементов экстерьера;сборка электрооборудования, пневмооборудования, гидрооборудования;монтаж несущей рамы и рамных конструкций, корпусов, бункеров, оснований, резервуаров, навесного устройства, рабочих органов, элементов экстерьера;монтаж электрооборудования, пневмооборудования, гидрооборудования;раскрой частей узлов и деталей;механическая обработка частей узлов и деталей |
| из 8433Комбайны зерноуборочные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление сборки и сварки несущей рамы (рамной конструкции), производства, включая раскрой и гибку заготовок, сварку, сборку и окраску, молотильно-сепарирующего устройства не менее 15 из следующих производственных операций:сборка и сварка несущей рамы (рамной конструкции) (при наличии);покраска несущей рамы (рамной конструкции) (при наличии);производство, включая раскрой и гибку заготовок, сварку, сборку и окраску, молотильно-сепарирующего устройства;производство, включая раскрой и гибку заготовок, сварку, сборку и окраску, кабины;производство, включая раскрой и гибку заготовок, сварку (при необходимости) и покраску, бункера (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов) или двигателя;сборка моторно-силовой установки;сборка трансмиссии;сборка моста (мостов);сборка и окраска (при необходимости) элементов;производство, включая раскрой и гибку заготовок, сварку и сборку, навесного оборудования (жатки, адаптера (при наличии));производство, включая сварку и сборку навесных устройств;монтаж моторно-силовой установки, мостов, трансмиссии, навесных устройств;производство или использование произведенного на территории государств-членов молотильного барабана или ротора молотильно-сепарирующего устройства;производство измельчителя-разбрасывателя соломы или копнителя, включая изготовление деталей, сборочных единиц, раскрой и штамповку заготовок, механическую обработку, сварку, сборку и окраску;использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов |
| из 8433Самоходные кормоуборочные комбайны | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление сборки и сварки несущей рамы (рамной конструкции), производства, включая раскрой и гибку заготовок, сварку, сборку и окраску, питающего аппарата, измельчающего и выгрузного устройств, - не менее 15 из следующих производственных операций:сборка и сварка несущей рамы (рамной конструкции) (при наличии);покраска несущей рамы (рамной конструкции) (при наличии);производство, включая раскрой и гибку заготовок, сварку, сборку и окраску, питающего аппарата, измельчающего и выгрузного устройств;производство, включая раскрой и гибку заготовок, сварку, сборку и окраску, кабины;производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов) или двигателя;сборка моторно-силовой установки;сборка трансмиссии;сборка моста (мостов);сборка и окраска (при необходимости) элементов экстерьера;производство, включая раскрой и гибку заготовок, сварку и сборку, навесного оборудования (жатки, адаптера (при наличии));производство, включая сварку и сборку навесных устройств;монтаж моторно-силовой установки, мостов, трансмиссии, навесных устройств;покраска моторно-силовой установки;покраска мостов, трансмиссии, навесных устройств;сборка, балансировка и окраска ротора измельчающего устройства;производство ротора измельчающего устройства, включая изготовление деталей, сборочных единиц, раскрой и штамповку заготовок, механическую обработку, сварку;использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов |
| из 8434Установка доильная автоматическая (роботизированная) | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, сварки, механической обработки, нанесение защитных покрытий на каркас роботизированной доильной установки, с 1 июля 2021 г. - не менее 9, с 1 июля 2022 г. - не менее 11, с 1 июля 2023 г. - не менее 13, с 1 июля 2024 г. - не менее 15, с 1 июля 2025 г. - не менее 17 следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, сварка, механическая обработка, нанесение защитных покрытий на каркас роботизированной доильной установки;раскрой, гибка, штамповка, сварка, механическая обработка металлоконструкций манипулятора для присоединения рабочих органов;производство приборов системы технического зрения;литье, сварка, герметизация, сборка корпусов датчиков идентификации (транспондеров) и антенн-идентификаторов системы управления стадом, изготовление печатных плат датчиков идентификации (транспондеров) и антенн-идентификаторов;литье, механическая обработка корпуса вакуумного насоса, механическая обработка вала и ротора (рабочего колеса) вакуумного насоса, раскрой, гибка, сварка, нанесение защитных покрытий на вакуумный баллон вакуумной системы;экструзия, раскрой, механическая обработка, сварка элементов молокопровода, раскрой, гибка, сварка или формовка элементов молокоприемника;литье, механическая обработка корпуса дозирующего насоса, механическая обработка вала и ротора дозирующего насоса, производство датчиков уровня и датчиков температуры системы промывки;литье, механическая обработка, резка, шлифовка, сборка пульсатора;литье, механическая обработка, термическая обработка корпуса, крыльчатки (рабочего колеса) насоса для перекачки молока;литье или формовка корпусов доильных стаканов, механическая обработка, сборка рабочих органов;раскрой, гибка, сварка, механическая обработка впускных и выпускных ворот;раскрой, гибка, сварка санитарной емкости (санитарного клапана);раскрой, гибка, сварка, сборка шкафов управления;литье, экструдирование, механическая обработка, термическая обработка, сварка, гальваническая обработка деталей пневматического цилиндра (корпус, поршень, шток, гильза, крышка, проушина), сборка пневматического цилиндра;раскрой, гибка, сварка накопителя кормов, изготовление дозирующего насоса дозатора корма;раскрой, гибка, штамповка или литье и формовка элементов экстерьера (дверей, облицовочных панелей);раскрой, гибка, сварка воздушного ресивера;раскрой, гибка, сварка корпуса котла и нагревательного элемента бойлера;раскрой, гибка, сварка корпуса котла и каркаса парогенератора, каркаса нагревательного элемента;производство или использование произведенных на территории государств-членов электродвигателей |
| из 8434Аппараты доильные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление литья или гибки, резки, сварки, шлифовки коллектора доильного аппарата; литья, механической обработки, резки, шлифовки, сборки пульсатора, не менее 7 из следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):литье или гибка, резка, сварка, шлифовка коллектора доильного аппарата;литье, механическая обработка, резка, шлифовка, сборка пульсатора;резка, гибка, сварка, шлифовка, сверление рамы доильного аппарата;литье или штамповка, резка, вальцевание, шлифовка емкости сбора молока;литье или штамповка, резка, шлифовка доильного стакана;производство или использование произведенных на территории государств-членов шлангов доильного аппарата;сборка, монтаж электрооборудования |
| из 8434Агрегаты для кормления молодняка крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных ("молочные такси") | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, вальцевание, гибка, сварка емкостей;раскрой, вальцевание, гибка, сварка, сборка ходовой части;производство или использование на территории государств-членов колес для ходовой части, приводов ходовой части, мешалок;сборка вентиляционной решетки, системы розлива молока;сборка, монтаж электрооборудования |
| из 8436Многооперационные лесозаготовительные машины (процессоры, харвестеры) | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) следующих производственных операций:сборка, сварка, покраска несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов гидроцилиндров;производство или использование произведенных на территории государств-членов карданных валов;производство кабины;производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;производство манипулятора;производство тандемных мостов;производство гидравлических и топливных баков;производство или использование произведенных на территории государств-членов радиаторов системы охлаждения;производство или использование произведенных на территории государств-членов элементов экстерьера (облицовки) или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;производство или использование произведенных на территории государств-членов колесных дисков;производство или использование произведенных на территории государств-членов шин;производство или использование произведенной на территории государств-членов харвестерной головки |
| из 8438Мясорубки электрические промышленные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории осуществление на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий деталей каркасов мясорубок, не менее 6 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий деталей каркасов мясорубок;сварка лотков мясорубок;производство или использование произведенных на территории государств-членов опорных конструкций, рамы (при наличии);полировка, штамповка, сварка лотков мясорубок;монтаж электрооборудования;сборка готовых изделий |
| из 8438Машины картофелеочистительные кухонные промышленного типа | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий деталей каркаса, не менее 6 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий деталей каркаса;вальцовка, сварка корпусов;шлифовка и полировка наружных и внутренних поверхностей корпусов;производство или использование произведенных на территории государств-членов крышек;монтаж электрооборудования;сборка готовых изделий |
| из 8438Машины кухонные овощерезательные промышленного типа | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, штамповки, изготовления отверстий деталей корпусов, сварки, полировки ножей для резки, не менее 7 из следующих операций:раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий деталей корпусов;сварка, полировка ножей для резки;шлифовка и полировка наружных и внутренних поверхностей корпусов;сварка каркасов;производство или использование произведенных на территории государств-членов крышек;монтаж электрооборудования;сборка готовых изделий |
| из 8438Машины для нарезания хлеба | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, штамповки, изготовления отверстий деталей корпусов, сварки, полировки ножей для резки, не менее 5 из следующих операций:раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий деталей корпусов;сварка каркаса;производство или использование произведенных на территории государств-членов электродвигателей или ножей;монтаж электрооборудования;сборка готовых изделий |
| из 8438Машины универсальные для пищевой промышленности | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, фрезерной обработки опорных конструкций, раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки корпусов универсальных машин, не менее 7 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, фрезерная обработка опорных конструкций;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка корпусов универсальных машин;токарная обработка, фрезерная обработка, зубонарезная обработка корпусов редукторов;гальваническое покрытие узлов и деталей;производство или использование произведенных на территории государств-членов электродвигателей;монтаж электрооборудования;сборка и упаковка машин |
| из 8438Печи хлебопекарные электрические, печи кондитерские электрические | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов печей, не менее 9 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов печей;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости) деталей дверей пекарной камеры;токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при необходимости) деталей дверей пекарной камеры;сборка дверей пекарной камеры;раскрой и гибка облицовочных панелей печей;раскрой и гибка деталей системы пароувлажнения печей;сборка узлов системы пароувлажнения печей;производство или использование произведенных на территории государств-членов жгутов проводов;сборка систем управления печами |
| из 8438Печи ротационные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки, покраски деталей корпусов, не менее 9 из следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка, покраска деталей корпусов;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка деталей дверей корпусов;механическая обработка, гальваническое покрытие деталей дверей;сборка дверей;раскрой и гибка облицовочных панелей;раскрой и гибка деталей системы пароувлажнения;сборка узлов системы пароувлажнения;производство или использование произведенных на территории государств-членов жгутов проводов;сборка систем управления |
| из 8438Машины тестомесильные, машины тестоделительные, машины тестоокруглительные, машины тестозакаточные, машины тестораскатывающие, машины взбивальные, миксеры и кремовзбиватели, надрезчики тестовых заготовок, посадчики тестовых заготовок, делители-укладчики тестовых заготовок | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, резки, изготовления отверстий, гибки деталей, не менее 7 из следующих операций:раскрой, резка, изготовление отверстий, гибка деталей;токарная обработка, фрезерная обработка, зубонарезная обработка (при необходимости) узлов и деталей;сварка корпуса, или станины, или их составных частей;шлифовка, полировка (при необходимости), гальваническое покрытие (при необходимости) узлов и деталей;монтаж электрооборудования;производство или использование произведенной на территории государств-членов станины;сборка и упаковка машин |
| из 8438Машины месильно-перемешивающие, мельницы шаровые для пищевой промышленности | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, резки, изготовления отверстий, гибки деталей, не менее 6 из следующих операций:раскрой, резка, изготовление отверстий, гибка деталей;токарная обработка, фрезерная обработка, зубонарезная обработка (при необходимости) узлов и деталей;сварка корпуса, или станины, или их составных частей;монтаж электрооборудования;производство или использование произведенной на территории государств-членов станины;сборка и упаковка машин |
| из 8438Шкафы предварительной и окончательной расстойки, расстойно-печные агрегаты | наличие у юридического лица - налогового резидента государств-членов прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов шкафов и печных агрегатов, не менее 9 из следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов шкафов и печных агрегатов;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости) деталей дверей шкафов и печных агрегатов;токарная или фрезерная обработка, гальваническое покрытие (при необходимости) деталей дверей шкафов и печных агрегатов;сборка дверей шкафов и печных агрегатов;раскрой и гибка облицовочных панелей шкафов и печных агрегатов;раскрой и гибка деталей системы пароувлажнения шкафов и печных агрегатов;сборка узлов системы пароувлажнения шкафов и печных агрегатов;производство или использование произведенных на территории государств-членов жгутов проводов;сборка систем управления шкафами и печными агрегатами |
| из 8438Машины для просеивания муки | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, сварки, формовки (при необходимости), покраски (при необходимости) деталей корпусов машин для просеивания муки, не менее 6 следующих операций:раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей корпусов машин для просеивания муки;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, формовка (при необходимости), покраска (при необходимости) деталей шнеков;токарная или фрезерная обработка зубчатых колес редукторов;производство или использование произведенных на территории государств-членов корпусов редукторов;сборка редукторов;сборка и монтаж систем управления |
| из 8438Опрыскиватели, дежеопрокидыватели для пищевой промышленности | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, резки, изготовления отверстий, гибки деталей корпусов, не менее 7 следующих операций:раскрой, резка, изготовление отверстий, гибка деталей корпусов;токарная обработка, фрезерная обработка, зубонарезная обработка (при необходимости) узлов и деталей;сварка корпусов или их составных частей;гальваническое покрытие узлов и деталей;производство или использование произведенных на территории государств-членов станин;монтаж электрооборудования;сборка и упаковка машин |
| из 8701, из 8432Тягачи трелевочные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) следующих производственных операций:производство, сборка и сварка (при необходимости) несущей рамы (при наличии), подрамников (при наличии);покраска несущей рамы (при наличии), подрамников (при наличии);производство кабины;производство мостов;производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии или коробки передач:производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;производство гидравлических и топливных баков;производство или использование произведенных на территории государств-членов элементов экстерьера (облицовки) или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;производство или использование произведенных на территории государств-членов колесных дисков;производство или использование произведенных на территории государств-членов шин;использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов |
| из 8701 30 000Тракторы гусеничные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, после продажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) сборки, сварки, покраски несущей рамы, а также не менее 6 из следующих операций:изготовление металлоконструкции кабины (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов;производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии (ходовая часть);монтаж и покраска двигателя, мостов, трансмиссии;изготовление или использование изготовленных на территории государств-членов элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8704Погрузочно-транспортные лесозаготовительные машины (форвардеры) | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) следующих производственных операций:сборка, сварка, покраска несущей рамы;производство щита и коников;производство или использование произведенных на территории государств-членов гидроцилиндров;производство или использование произведенных на территории государств-членов карданных валов;производство кабины;производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;производство грейферного захвата;производство манипулятора;производство тандемных мостов;производство гидравлических и топливных баков;производство или использование произведенных на территории государств-членов радиаторов системы охлаждения;производство или использование произведенных на территории государств-членов элементов экстерьера (облицовки) или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;производство или использование произведенных на территории государств-членов колесных дисков;производство или использование произведенных на территории государств-членов шин |
| из 8436Инкубаторы птицеводческие | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, изготовление отверстий, сверление, механическая обработка корпуса инкубатора;раскрой, гибка, изготовление отверстий, механическая обработка, сварка, шлифовка рам тележек, лотков инкубатора, элементов механизма поворота лотков инкубатора;производство или использование произведенных на территории государств-членов вентиляторов;сборка, монтаж электрооборудования |
| из 8436Клеточное оборудование для содержания птицы (кроме кур-несушек), кроликов, пушных зверей | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, штамповки, сверления, механической обработки каркаса клетки; раскроя, гибки, сварки и (или) сборки соединительных элементов, дверок, напольных и потолочных решеток, перегородок клетки, не менее 5, с 1 января 2021 г. - не менее 6 из следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, изготовление отверстий, штамповка, сверление, механическая обработка каркаса клетки;раскрой, гибка, сварка и (или) сборка соединительных элементов, дверок, напольных и потолочных решеток, перегородок клетки;раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, сверление, механическая обработка кормораздатчика, приводной станции (системы привода) кормораздатчика, кормовых лотков (желобов) системы кормления;раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, сверление, механическая обработка металлоконструкций системы пометоудаления, поддона пометоудаления, натяжного и приводного барабана, приводов системы пометоудаления;производство или использование произведенных на территории государств-членов лент пометоудаления, поилок или труб, бачков для системы поения;сборка, монтаж электрооборудования, шкафов управления |
| из 8436Клеточное оборудование для содержания кур-несушек | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов, включая обязательное осуществление раскроя, гибки, изготовления отверстий, штамповки, сверления, механической обработки каркаса клетки; раскроя, гибки, сварки и (или) сборки соединительных элементов, дверок, напольных и потолочных решеток, перегородок клетки, не менее 6, с 1 января 2021 г. - не менее 7 из следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, изготовление отверстий, штамповка, сверление, механическая обработка каркаса клетки;раскрой, гибка, сварка и (или) сборка соединительных элементов, дверок, напольных и потолочных решеток, перегородок клетки;раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, сверление, механическая обработка кормораздатчика, приводной станции (системы привода) кормораздатчика, кормовых лотков (желобов) системы кормления;раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, сверление, механическая обработка металлоконструкций системы пометоудаления, поддона пометоудаления, натяжного и приводного барабана, приводов системы пометоудаления;раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, сверление, механическая обработка натяжного и приводного барабана, приводов, металлоконструкций систем яйцесбора;производство или использование произведенных на территории государств-членов лент пометоудаления и лент яйцесбора, поилок или труб, бачков для системы поения;сборка, монтаж электрооборудования, шкафов управления |
| из 8436Оборудование для напольного содержания птицы | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, штамповка, изготовление отверстий, сварка, сверление труб кормления, шнеков, бункеров системы кормления;производство кормушек системы кормления;раскрой, гибка, изготовление отверстий, сварка, литье, механическая обработка соединительных элементов, блоков (роликов), лебедки подвеса системы кормления, лебедки подвеса системы поения;производство или использование произведенных на территории государств-членов поилок или труб, бачков для системы поения;сборка, монтаж электрооборудования |
| из 8436Автоматические чесалки для крупного рогатого скота | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, сварка рамной конструкции;производство или использование произведенных на территории государств-членов приводов;сборка, монтаж электрооборудования |
| из 8436Стойловое оборудование | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):резка, гибка, сварка опорных столбов, труб крепления;резка, гибка, сварка ограждений стойлового места, пластин крепления;производство или использование произведенных на территории государств-членов хомутов, цепей для привязи |
| из 8436Поилки животноводческие | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, сварка, оцинкование бака водосбора;резка, гибка, сварка, штамповка, оцинкование чаши поения или трубы поения, опорной конструкции или кронштейна крепления;производство или использование произведенных на территории государств-членов клапанов |
| из 8436Кормушки животноводческие | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):раскрой, гибка, вальцевание, сварка, штамповка кормового лотка;раскрой, гибка, сварка, штамповка, оцинкование опорной конструкции или кронштейна крепления;раскрой, изготовление отверстий, гибка бункера-накопителя;производство или использование произведенных на территории государств-членов дозаторов корма |
| из 8436Оборудование для содержания свиней | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов следующих операций (в случае, если предусмотрены конструкцией оборудования или технологическим процессом его производства):резка, изготовление отверстий, гибка, сварка, оцинкование рамной конструкции и (или) труб, секций ограждения;резка, изготовление отверстий, гибка, сварка, оцинкование дверок;резка, гибка, изготовление отверстий, сварка, оцинкование, сборка опорных стоек;производство или использование произведенных на территории государств-членов соединительных элементов |
| из 8479, из 8705Машины для распределения строительного раствора или бетона | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок):а) при использовании шасси колесного транспортного средства в качестве базового, не менее 6 из следующих операций:сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов рабочего оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя, обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при наличии в конструкции);использование шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения и рабочего оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);б) при использовании шасси, за исключением шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов не менее 9 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;сварка и покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов рабочего оборудования;производство или использование произведенного на территории государств - членов Евразийского экономического союза моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), рабочего оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| 8482Подшипники шариковые или роликовые | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на конструкторскую и технологическую документацию с возможностью внесения в нее изменений или прав на использование конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных производителем по договору (контракту), заключенному по результатам проведения процедуры государственной (муниципальной) закупки <1>;осуществление комплекса производственных и технологических операций по изготовлению компонентов соответствующей продукции на территориях государств-членов или использование компонентов, произведенных на территориях государств-членов;осуществление на территориях государств-членов следующих операций (условий), обеспечивающих достижение процентных показателей от максимально возможного количества баллов для конкретной модели подшипников шариковых или роликовых (до 31 декабря 2022 г. - 50 процентов; с 1 января 2023 г. - 70 процентов; с 1 января 2025 г. - 80 процентов. При отсутствии технологической операции в технологии производства требования по ее выполнению не предъявляются, баллы не начисляются и не учитываются при расчете максимально возможного количества баллов):производство наружного кольца:использование исходного материала, произведенного на территориях государств-членов (14 баллов);раскрой, ковка, штамповка, механическая обработка до термической обработки (8 баллов);термическая обработка перед окончательной механической обработкой (6 баллов);окончательная механическая обработка после термической обработки (10 баллов);производство внутреннего кольца:использование исходного материала, произведенного на территориях государств-членов (11 баллов);раскрой, ковка, штамповка, механическая обработка до термической обработки (7 баллов);термическая обработка перед окончательной механической обработкой (5 баллов);окончательная механическая обработка после термической обработки (9 баллов);производство тела качения:использование исходного материала, произведенного на территориях государств-членов (14 баллов);раскрой, штамповка, механическая обработка до термической обработки (8 баллов);термическая обработка перед окончательной механической обработкой (6 баллов);окончательная механическая обработка после термической обработки (10 баллов);производство внешнего корпуса подшипника:раскрой, литье, механическая обработка, термическая обработка (5 баллов);производство дистанционного, стопорного, упорного кольца:раскрой, штамповка, механическая обработка, термическая обработка (4 балла);производство сепаратора:литье, формование, раскрой, штамповка, механическая обработка (5 баллов);сборка, консервация, упаковка подшипников (4 балла) |
| из 8701Тракторы для сельского хозяйства прочие | наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности - налогового резидента государства-члена прав на конструкторскую и технологическую документацию на трактор для сельского хозяйства с возможностью внесения в конструкторскую и технологическую документацию изменений, в том числе прав на использование конструкторской документации, разработанной в результате выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, осуществленных по государственному контракту <1>;наличие у субъекта деятельности в сфере промышленности на территории одного из государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;с 1 января 2021 г. использование системы автоматизированного проектирования и электронного документооборота <1>;внедрение и использование субъектом деятельности в сфере промышленности (или его дочерним обществом) системы автоматизированного проектирования (геометрического моделирования, конструирования, расчета деталей и узлов), включающей в себя специальное программное обеспечение, требующее заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, на не менее чем 50 процентов рабочих мест инженеров-конструкторов <1>;с 1 января 2022 г. использование специализированного программного комплекса для планирования производственных ресурсов и управления предприятием <1>;при производстве осуществляются комплексы производственных и технологических операций по изготовлению компонентов трактора для сельского хозяйства на территориях государств-членов или используются компоненты, произведенные на территориях государств-членов;для компонентов и технологических операций должны выполняться следующие требования (при неприменении компонента баллы за него не начисляются, а при отсутствии технологической операции в технологии производства компонента требование по ее выполнению не предъявляется) <1>: |
|  | кабина:производство металлического каркаса кабины:производство деталей и заготовок металлического каркаса кабины - литье, ковка (штамповка), раскрой, гибка, механическая обработка (4 балла);сварка и окраска каркаса (2 балла);производство элементов интерьера и экстерьера кабины:раскрой, гибка, штамповка, формование, механическая обработка, сварка, окраска элементов интерьера и экстерьера кабины (панели, пола, потолка, крыши) (4 балла);производство стекол на территориях государств-членов (2 балла);производство сиденья оператора (2 балла);производство рулевой колонки (2 балла);производство приборов освещения, световой сигнализации, зеркал заднего вида, в том числе на территориях государств-членов (2 балла);двигатель:производство блока цилиндров:литье, механическая обработка (6 баллов);производство топливного насоса высокого давления:литье, ковка (штамповка) заготовок, механическая и термическая обработка деталей, тарировка (4 балла);производство коленчатого вала:литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла);производство турбокомпрессора:литье, ковка (штамповка) заготовок, механическая и термическая обработка корпуса компрессора, корпуса турбины, рабочего колеса компрессора, рабочего колеса турбины, балансировка (3 балла);производство головки блока цилиндров:литье, ковка (штамповка), механическая обработка (3 балла);производство поршневой группы:литье, ковка (штамповка) заготовок, механическая и термическая обработка деталей (поршня, кольца, пальца) (3 балла);производство шатуна:литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (2 балла);производство распределительного вала:литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (2 балла);сборка двигателя и проведение контрольных стендовых испытаний (2 балла); |
|  | передний мост:производство корпусов балки моста, корпуса конечной передачи, тормозного барабана, крышек, ступиц:литье, ковка (штамповка), раскрой, сварка, механическая обработка, термическая обработка (4 балла);производство зубчатых колес конечной передачи, полуосей:ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла);производство зубчатых колес главной передачи, дифференциала:ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла);производство подшипников качения (2 балла);сборка моста и проведение контрольных испытаний (1 балл);задний мост:производство корпусов балки моста, корпуса конечной передачи, тормозного барабана, крышек, ступиц:литье, ковка (штамповка), раскрой, сварка, механическая обработка, термическая обработка (4 балла);производство зубчатых колес конечной передачи, полуосей:ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла для колесного типа трактора для сельского хозяйства, 5 баллов для гусеничного типа трактора для сельского хозяйства);производство зубчатых колес главной передачи, дифференциала:ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла для колесного типа трактора для сельского хозяйства, 4 балла для гусеничного типа трактора для сельского хозяйства);производство подшипников качения (2 балла);сборка моста и проведение контрольных испытаний (1 балл); |
|  | коробка передач:производство картера:литье (2 балла), механическая и термическая обработка (2 балла);производство зубчатых колес:литье, ковка (штамповка) заготовок (1 балл);механическая и термическая обработка (3 балла для колесного типа трактора для сельского хозяйства, 4 балла для гусеничного типа трактора для сельского хозяйства);производство валов:ковка (штамповка) заготовок (1 балл);механическая и термическая обработка (3 балла для колесного типа трактора для сельского хозяйства, 4 балла для гусеничного типа трактора для сельского хозяйства);производство зубчатых муфт (синхронизаторов), барабанов фрикционных муфт:литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (2 балла);производство фрикционных дисков:штамповка, механическая обработка, спекание (2 балла);производство подшипников качения (2 балла);производство гидротрансформатора для гидромеханической коробки передач:литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка корпуса гидротрансформатора, турбинного колеса, насосного колеса, реакторного колеса (5 баллов);производство механизма управления переключением передач:литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка (3 балла);сборка коробки передач и проведение контрольных стендовых испытаний (1 балл);производство гидромотора и гидронасоса для гидрообъемно-механической коробки передач:производство гидромотора (8 баллов);производство гидронасоса (8 баллов);ходовая система колесного трактора для сельского хозяйства:производство шин (4 балла);производство колесных дисков (2 балла);производство деталей подвески (кронштейнов, рычагов, стабилизаторов, упругих элементов) (3 балла);производство амортизаторов подвески (3 балла);ходовая система гусеничного трактора для сельского хозяйства: |
|  | производство рамы ходовой системы:раскрой, гибка, сварка, механическая и термическая обработка, окраска (4 балла);производство металлической или резиноармированной гусеницы (4 балла);производство колес, опорных и поддерживающих катков (2 балла);несущая рама:производство заготовок и деталей рамы:литье, раскрой, гибка, механическая обработка (5 баллов);сварка, клепка, окраска рамы (5 баллов);система охлаждения двигателя:производство радиатора (3 балла);производство интеркуллера (3 балла);топливные и гидравлические баки:производство топливного бака (4 балла);производство гидравлического бака (2 балла);производство деталей системы подачи воздуха в двигатель, выхлопной системы (воздухопровода, воздухозаборника, крышки и корпуса фильтра, приемной трубы, резонатора, глушителя) (4 балла);система отопления и кондиционирования:производство системы отопления (3 балла);производство системы кондиционирования (3 балла);производство насоса гидравлической навесной системы (8 баллов);производство гидрораспределителя гидравлической навесной системы (5 баллов);производство гидроцилиндров механизма навески (5 баллов);производство тягово-сцепного устройства (3 балла);производство карданных передач, в том числе на территориях государств-членов (6 баллов);рулевое управление:производство рычагов и тяг системы рулевого управления (2 балла);производство гидроцилиндров рулевого управления (2 балла);производство насос-дозатора рулевого управления (производстве допускается на территориях государств-членов) (2 балла);раздаточная коробка, ходоуменьшитель:литье, механическая и термическая обработка картера (4 балла);литье, ковка (штамповка), механическая и термическая обработка зубчатых колес и валов (4 балла); |
|  | элементы экстерьера:производство капота (5 баллов);производство передних и задних крыльев (2 балла);производство лестниц и кронштейнов (1 балл);системы электротехнические и электронные системы:производство аккумулятора (4 балла);производство генератора (4 балла);производство стартера (2 балла);производство электронного блока (контроллера) управления двигателем (4 балла);производство электронного блока (контроллера) управления трансмиссией (4 балла);производство электронного блока (контроллера) управления трактором для сельского хозяйства (4 балла);производство балластных грузов:литье, раскрой, механическая обработка, окраска (1 балл);производство фильтров гидравлической системы (1 балл);научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (объем затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, реализуемые юридическими лицами на территориях государств-членов в предыдущем календарном году, составляет 2 балла за каждые 0,1 процента от объема выручки, направленной на реализацию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, но не более 20 процентов от максимально возможного количества баллов (без учета баллов за осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) для конкретной модели трактора для сельского хозяйства) |
| из 8703 10Средства транспортные снегоходные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) не менее 13 из следующих операций:изготовление деталей рамы и подвески или использование деталей рамы и подвески, произведенных на территории государств-членов;сборка, сварка (при необходимости), покраска рамы, багажника (при наличии в конструкции), бампера (при наличии в конструкции), подвески;изготовление деталей моторно-силовой установки и ее сборка или использование моторно-силовой установки, произведенной на территории государств-членов;изготовление деталей трансмиссии и ее сборка или использование трансмиссии, произведенной на территории государств-членов;изготовление элементов системы шумоподавления или использование системы шумоподавления, произведенной на территории государств-членов;монтаж моторно-силовой установки;монтаж трансмиссии;монтаж системы шумоподавления;изготовление руля и других органов рулевого управления;монтаж органов управления;изготовление топливного бака;изготовление и сборка сидения (основания, подушек и чехлов);изготовление или использование изготовленных на территории государств-членов элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж системы электрооборудования |
| из 8704 10Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в условиях бездорожья | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) не менее 12 из следующих операций:сборка и сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы; сварка и покраска кузова (бункера);производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж кузова (бункера);монтаж двигателя и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж сцепления или гидротрансформатора;монтаж коробки передач гидромеханической или электромеханической трансмиссии;монтаж карданного вала;монтаж моста (мостов) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж элементов экстерьера или использование произведенных на территории государств-членов аккумуляторных батарей;монтаж рулевого механизма;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8704 10Средства автотранспортные для транспортирования строительных материалов | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов (осей);монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), произведенной на территории государств-членов, обеспечивающей питание систем;монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8704, из 8705Средства транспортные - фургоны для перевозки пищевых продуктов | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов (осей);монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), произведенной на территории государств-членов, обеспечивающей питание систем;монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8704, из 8705Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов включая раскрой и гибку заготовок) производства кузова (бункера, контейнера), или цистерны, или надстройки общего (специального) назначения, включая гибку, сборку, сварку и покраску, а также не менее 4 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов;монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), произведенной на территории государств-членов, обеспечивающей питание систем;монтаж мостов и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8704, из 8705Средства транспортные для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 Мпа | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) производства кузова (бункера, контейнера), или цистерны, или надстройки общего (специального) назначения, включая гибку, сборку, сварку и покраску, а также не менее 4 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов;монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), произведенной на территории государств-членов, обеспечивающей питание систем;монтаж мостов и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8705Автокраны | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД), или в соответствии с международными стандартами для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции при использовании шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов;осуществление на территории государств-членов не менее 7 из следующих операций:производство или использование произведенного на территории государств-членов поворотного устройства;монтаж и установка на шасси колесного транспортного средства поворотного устройства;монтаж элементов экстерьера;монтаж органов управления;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);монтаж силовой установки, обеспечивающей питание грузоподъемного оборудования (при наличии в конструкции);монтаж грузоподъемного механизма;производство или использование произведенных на территории государств-членов шасси базового транспортного средства |
| из 8705Средства транспортные, оснащенные подъемниками с рабочими платформами | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции при использовании шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов;осуществление на территории государств-членов не менее 7 из следующих операций:изготовление или использование изготовленных на территории государств-членов полукоробов и коробов (для грузоподъемного оборудования);производство или использование произведенного на территории государств-членов поворотного устройства;монтаж элементов экстерьера;монтаж органов управления;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);монтаж силовой установки, обеспечивающей питание грузоподъемного оборудования (при наличии в конструкции);монтаж грузоподъемного механизма;производство или использование произведенных на территории государств-членов шасси базового транспортного средства |
| из 8705Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции при использовании шасси колесного транспортного средства, произведенного на государств-членов;осуществление на территории государств-членов не менее 7 из следующих операций:производство или использование произведенного на территории государств-членов поворотного устройства;монтаж и установка на шасси колесного транспортного средства поворотного устройства;монтаж элементов экстерьера;монтаж органов управления;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);монтаж силовой установки, обеспечивающей питание грузоподъемного оборудования (при наличии в конструкции);монтаж грузоподъемного механизма;производство или использование произведенных на территории государств-членов шасси базового транспортного средства |
| из 8705Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок):а) при использовании шасси колесного транспортного средства в качестве базового не менее 6 из следующих операций:сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя, обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при наличии в конструкции);использование шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения и навесного оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);б) при использовании шасси, за исключением шасси колесных транспортных средств, произведенного на территории государств-членов не менее 9 из следующих операций:сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в конструкции) и их покраска;изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования (при наличии в конструкции);производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), навесного оборудования (при наличии в конструкции);монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8705Снегоочистители | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок):а) при использовании шасси колесного транспортного средства в качестве базового не менее 6 из следующих операций:сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя, обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при наличии в конструкции);использование шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения и навесного оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);б) при использовании шасси, за исключением шасси колесных транспортных средств, произведенного на территории государств-членов не менее 9 из следующих операций:сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в конструкции) и их покраска;изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), навесного оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8705Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок):а) при использовании шасси колесного транспортного средства в качестве базового не менее 6 из следующих операций:сборка, сварка и покраска надрамников, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя, обеспечивающего питание рабочих органов, за исключением базового двигателя шасси колесного транспортного средства (при наличии в конструкции);использование шасси колесного транспортного средства, произведенного на территории государств-членов;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения и навесного оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции);б) при использовании шасси, за исключением шасси колесных транспортных средств, произведенного на территории государств-членов, не менее 9 из следующих операций:сборка и сварка несущей рамы, подрамников (при наличии в конструкции) и их покраска;изготовление, сварка, покраска металлоконструкций кабины (при наличии в конструкции);сборка, сварка и покраска кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;производство или использование произведенного на территории государств-членов навесного оборудования;производство или использование произведенного на территории государств-членов моста (мостов);производство или использование произведенной на территории государств-членов трансмиссии (ходовая часть);производство или использование произведенного на территории государств-членов двигателя;монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;монтаж двигателя, мостов, трансмиссии (ходовая часть), навесного оборудования;монтаж органов управления и (или) использование (при наличии в конструкции) произведенных на территории государств-членов радиаторов;монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8708 91Радиаторы и их части, прочие, для товаров из настоящего раздела, за исключением товаров, указанных в позициях"[из 8705](#Par1140) Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог","[из 8705](#Par1190) Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки", на шасси транспортного средства, относящегося к ТР ТС 018/2011 | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на конструкторскую и техническую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет;соблюдение процентной доли стоимости использованных при производстве материалов происхождения третьих стран - не более 40 процентов цены общего количества материалов, необходимых для производства товара;осуществление на территориях государств-членов следующих технологических операций, формирующих ключевые параметры (влияющих на ключевые показатели) продукции, которые в совокупности оцениваются в 40 баллов:лазерный и листовой раскрой металла (5 баллов);холодная, листовая штамповка металла (5 баллов);сварочные технологии, как полуавтоматической сварки, так и автоматической (5 баллов);термическая обработка металлов, закаливание (5 баллов);пайка алюминия и цветных металлов в контролируемой атмосфере (10 баллов);спекание латунных материалов с применением флюса (5 баллов);два вида покраски: пентафталевыми красками и порошковыми в электростатическом поле (5 баллов);химическая обработка материалов, травление, цинкование и различные моечные процессы (5 баллов);механическая обработка металлов, точение, фрезерование электроэрозионная обработка (5 баллов);контактная сварка листовых материалов (5 баллов);изготовление древесной и картонной упаковки (3 балла);сборочные операции (5 баллов);заводские приемо-сдаточные испытания (5 баллов) |
| из 8716Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов (осей);монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), произведенной на территории государств-членов, обеспечивающей питание систем;монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8716Прицепы и полуприцепы тракторные | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов (осей);монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), произведенной на территории государств-членов, обеспечивающей питание систем или монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8716Прицепы и полуприцепы прочие, не включенные в другие группировки | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов (осей);монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), произведенной на территории государств-членов, обеспечивающей питание систем или монтаж кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения;монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |
| из 8716 31 000 0,из 8716 39Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей | наличие у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и/или единой системы технологической документации (ЕСТД) для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, на срок не менее 5 лет; <1>наличие на территории государств-членов сервисного центра, уполномоченного осуществлять ремонт, послепродажное и гарантийное обслуживание продукции;осуществление на территории государств-членов (включая раскрой и гибку заготовок) производства, включая сборку, сварку и окраску, кузова (бункера, контейнера), или цистерны (сосуда), или надстройки общего (специального) назначения, а также не менее 4 из следующих операций:сборка, сварка несущей рамы, подрамников или надрамников (при наличии в конструкции) и их покраска или использование готовой несущей рамы;производство или использование произведенных на территории государств-членов мостов (осей);монтаж силовой установки (при наличии в конструкции), произведенной на территории государств-членов, обеспечивающей питание систем;монтаж мостов (осей) и подвесок (при наличии в конструкции);монтаж системы электрооборудования, системы пневмооборудования (при наличии в конструкции), системы гидрооборудования (при наличии в конструкции) |

По отраслям "железнодорожное машиностроение", "компрессорное и холодильное оборудование" и "специальное машиностроение":

<1> Подтверждением наличия у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на техническую документацию, разработанную в соответствии с требованиями единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и единой системы технологической документации (ЕСТД), для производства, модернизации и развития соответствующей продукции, являются следующие документы:

1) в случае разработки и изготовления конструкторской и технологической документации юридическим лицом (собственными силами) - приказ о разработке такой документации либо приказ об использовании ранее разработанной конструкторской и технической документации;

2) в случае приобретения юридическим лицом готовой конструкторской и технологической документации у ее разработчика либо правообладателя - соответствующий договор либо договор об отчуждении исключительного права или лицензионный договор, а также акт передачи конструкторской и технологической документации, являющийся неотъемлемой частью указанных договоров;

3) в случае выполнения работ по разработке предприятием-разработчиком конструкторской и технологической документации на продукцию для предприятия-изготовителя продукции - договор подряда или договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ, а также акт передачи результатов работ (конструкторской и технологической документации на продукцию), являющийся неотъемлемой частью одного из указанных договоров.

В случае наличия в составе конструкторской и технологической документации на продукцию секрета производства (ноу-хау) - договор об отчуждении исключительного права на секрет производства или лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства, а также акт передачи конструкторской и технологической документации, являющийся неотъемлемой частью указанных договоров.

По товарным позициям отрасли "специальное машиностроение" в отношении отдельных товаров в случае представления документа, подтверждающего право на производство товара на основании конструкторской и технологической документации, принадлежащей другому юридическому лицу - налоговому резиденту одного из государств-членов, указанный товар которого включен в евразийский реестр промышленных товаров государств-членов, не применяются следующие требования:

по наличию у юридического лица - налогового резидента государства-члена прав на конструкторскую и технологическую документацию в объеме, достаточном для производства, модернизации и развития соответствующей продукции;

по использованию с 1 января 2021 г. системы автоматизированного проектирования и электронного документооборота;

по внедрению и использованию субъектом деятельности в сфере промышленности (или его дочерним обществом) системы автоматизированного проектирования (геометрического моделирования, конструирования, расчета деталей и узлов), включающей в себя специальное программное обеспечение, требующее заключения пользователем лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, на не менее чем 50 процентов рабочих мест инженеров-конструкторов;

по использованию с 1 января 2022 г. специализированного программного комплекса для планирования производственных ресурсов и управления предприятием.

Актом экспертизы уполномоченного органа (организации) государства-члена на компоненты, в том числе на машинокомплекты, подтверждается фактическое выполнение на территории государства-члена операций (условий) при их производстве (в случае использования таких компонентов при производстве продукции специального машиностроения).

Под машинокомплектом для целей настоящей сноски понимается товар, представленный в несобранном или разобранном виде, компоненты которого могут классифицироваться или отдельно по принадлежащему им праву, или как части этого товара.

Тракторы для сельского хозяйства прочие (из 8701, из 8432) могут быть отнесены к продукции, произведенной на территории государства-члена, при условии достижения в совокупности следующего суммарного количества баллов за выполнение на территориях государств-членов указанных в разделе V настоящего приложения операций:

с 1 января 2021 г. - не менее 99 баллов;

с 1 января 2022 г. - не менее 117 баллов;

с 1 января 2023 г. - не менее 126 баллов;

с 1 января 2024 г. - не менее 135 баллов;

с 1 января 2025 г. - не менее 144 баллов.

Лифты (из 8428) могут быть отнесены к продукции, произведенной на территории государства-члена, при условии достижения в совокупности следующего суммарного количества баллов за выполнение на территориях государств-членов указанных в разделе V настоящего приложения условий, производственных и технологических операций:

до 31 декабря 2022 г. - не менее 100 баллов;

с 1 января 2023 г. - не менее 110 баллов;

с 1 января 2024 г. - не менее 130 баллов.